ESYLUX / Automation Innenbereiche / Präsenz- und Bewegungsmelder

EP10423031 - PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2

ESYLUX PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2
DALI-2 Design-Präsenzmelder mit ausgezeichneter Erfassung, mind. 8m im Durchmesser

Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
Steuerungssystem: DALI-2
Montageart: Unterputz / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 30 mm, Ø 94 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 24 mm, Ø 60 mm
Gewicht: 77 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: III
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010
Nennspannung: 9,5 – 22,5 V DC
Erfassungswinkel: 360°
Erfassungsreichweite quer: Ø 8 m
Erfassungsreichweite frontal: Ø 6 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich: Ø 4 m
Erfassungsbereich: bis zu 50 m²
Empf. Montagehöhe: 2,5 m
Max. Montagehöhe: 5 m
Helligkeitswert: 3&nbsp;–&nbsp;1000 lx
Slave-Eingang: false
Konstantlichtregelung: false
false
Tastereingang: true