ESYLUX / Beleuchtung Innenbereiche / Downlights

EO10299025 - ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD WH

ESYLUX ELSA-2 DL 225 OP 110° 1800 830 MD WH
LED-Downlight, 18 W für Deckeneinbau
Besondere Produktfunktionen: <ul><li>Integrierter Bewegungsmelder</li></ul>
Benutzerschnittstelle: IR-Fernbedienung, Taster-Eingang
Steuerungssystem: ON/OFF
Montageart: Einbau
Montageort: Decke
Abmessungen: Höhe/Tiefe 60 mm, Ø 240 mm
Einbaumaß: Einbautiefe: 70 mm, Ø 225 mm
Gewicht: 1281 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte: 5&nbsp;–&nbsp;93 %, nicht kondensierend
Farbe: weiß, ähnlich RAL 9003
Nennspannung: 220 – 240 V AC/DC / 50 – 60 Hz
Diffusor: opal
Lichtaustritt: direkt
Ausstrahlungswinkel: 110 °
Unified Glare Rating: &le; 25
Bemessungsleistung: 17,5 W
Lichtstrom: 1650 lm
Lichtausbeute: 94 lm/W
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex R<sub>a</sub>: &gt; 80
Bemessungslebensdauer L<sub>80</sub>B<sub>50</sub> bei 25 °C: 40000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10: 650 °C
Photobiologische Sicherheit: RG0
Erfassungswinkel: 360°

Erfassungsreichweite quer: Ø 8 m

Erfassungsreichweite frontal: Ø 5 m

Erfassungsbereich: 50 m²

Empf. Montagehöhe: 2,5 m

Max. Montagehöhe: 5 m

Helligkeitswert: 10&nbsp;–&nbsp;2000 lx

Anzahl Lichtkanäle: 1