Ausschreibungstext

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plug-and-play LED Treiber-Set 30 W DALI, WAGO WINSTA

Benutzerschnittstelle: DALI-Bus
Steuerungssystem: DALI-2
Montageart: Einbau
Montageort: Decke
Abmessungen: Länge 103 mm x Breite 68 mm x Höhe/Tiefe 30 mm
Gewicht: 453 g
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte: 10–90 %, nicht kondensierend
Farbe: schwarz/weiß
Nennspannung: 200 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Einschaltstrom: 30 A / 120 µs
Leistungsaufnahme: 34 W